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	一、技术要求

1.产品符合相关国家标准和安全标准；

2.光伏组件尺寸：2384*1303*35，功率为700W左右；

3.并网箱：防雷，过压、过流、短路、防孤岛、绝缘检测等；

4.可调模拟太阳光光源：亮度三档可调、散热稳定；

5.监控平台要有采集发电量、电压故障、告警等功能；

6.提供设备安装相匹配的工具及备用件。
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	二、服务要求

1.整机保修一年，保修期间非人为损坏的部分免费维修或更换。

2.服务响应时间为24小时内，服务完成时间为72小时内。

3.设备内生产方自行制作的部件，包括但不限于：特定功能的线路板、定制的元器件、定制的通讯线缆等，供货方需在10年内保持产品无偿维修或更换。维修或更换的完成周期不超过5工作日。

4.提供相关设备资料，并提供不少于60课时设备专项培训。
	
	
	

	
	
	
	
	


