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山东工业职业学院
教学类采购项目需求申报书
（货物、服务）

建设年度2025年

项目名称：  2号实训楼402房间铺设防静电地板项目

申报部门：   教务处    

2025年7月17日
[bookmark: _GoBack]
一、项目概况
	项目名称
	2号实训楼402房间铺设防静电地板项目

	项目性质
	新建（ √ ）    扩建（    ）   改造（     ）

	实验室建设团队
	项目负责人
	谢欣
	电话
	13475579296

	
	成员
	郑洵
	电话
	13012715157

	
	成员
	柏战
	电话
	18615330477

	
	成员
	夏轩
	电话
	13646436304

	
	成员
	刘海涛
	电话
	18353362783

	项目概况
	1.该项目是否申请单一来源采购：否
2.该项目是否包含进口设备：否
3.项目概况
由于原1号实训楼一楼“双创中心”将改建为“大学生就业赋能中心”，原“大学生双创中心”3个机房电脑桌椅等需要拆装搬迁至新教室。现拟将2号实训楼402房间建设为“大学生双创中心”机房之一，为尽可能高效利用房间内面积，保持新建机房美观整洁，拟对机房铺设防静电地板。本次铺设防静电地板面积约为130平米。


	拟建地点
	拟安排2号实训楼402

	项目推进表
	1.项目需求申报完成时间：2025年7月17日前提交需求申报书。
2.项目审批完成时间：根据采购系统审批结束时间。
3.招标完成时间：采购公告发布三个工作日后。
4.合同签订完成时间：自确定供应商之日起到签订纸质合同不超过20天。
5.项目实施完成时间：自签订合同之日起，30天内完成。
6.项目验收完成时间：自项目完成之日起二周内完成验收（验收不合格的视具体情况可延长验收时间）。
7.资金支付时间：自验收合格之日起30日内完成预算资金的支付。

	拟承担的教学（实验、实训）项目及用途清单

	序号
	任务名称
	实验实训项目
	用量分析

	01
	教学实训
	全校六个二级学院的大学生双创实训课程。
	900学时/学年，预计5000人。

	02
	教学实训
	工商管理学院电商、跨境、广告班级实训
	400学时/学年，预计400人。

	03
	技能大赛
	“学创杯”校赛选拔赛和日常训练
	校赛选拔赛预计120人
日常训练为学创杯设备30人


二、采购需求
	（一）商务要求
1.施工时间及地点
施工时间：本项目要求自合同签订之日起10个工作日内完成施工安装，20日内组织验收，并验收合格。
施工地点：甲方指定地点。
2.付款方式
自项目验收合格之日起40天内无质量问题，支付全部货款。
3.质保期
本项目质保至少1年，质保期内免费上门维修、维护
4.售后服务要求
在防静电地板建设完成后，在1年保质期内，因非人为故意破坏而产生的质量问题，供应商有义务对地板进行更换和维修，响应时间不超过72小时，维修完成时间不超过120小时。供应商承担维修及相关配件的费用。

	（二）技术要求
详见后附货物（服务）详细技术参数表。

	（三）评审方法
采用询价采购方式。

	（四）履约验收方案
1.项目施工完毕后经乙方检查无质量问题，甲方和乙方在5日内共同检验项目施工数量和质量等状况。
2.对产品的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。
3.经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。


三、采购项目所需的货物及服务清单
	序号
	货物（服务）名称
	规格型号（如为进口设备则须加*注明）
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	01
	防静电地板
	见技术参数表
	130㎡
	
	47000

	项目预算合计
	47000

	项目主要货物（服务）采购需求调研情况：
（1）山东贝诺嘉信息科技有限公司
联系人：肖经理     联系电话：13553385783        考察报价：4.62万                
[image: 1752741190103]
（2）山东邮电工程有限公司
联系人：郑经理       联系电话：15883357876      考察报价：4.5万元
[image: 1752741388378]   
（3）山东志清慧远科技发展有限公司
联系人;孔经理     联系电话：13956431774      报价：4.695万
[image: 1752741435810]







五、货物（服务）详细技术参数
	序号
	货物（服务）名称
	技术及服务要求
	单位
	数量

	1
	防静电地板
	一、技术要求（可附图片）
该设备是否为进口设备：否（必填项目，填是或否，不填视为否！！！）
1.地板材质：基材采用钢板基材，面层采用陶瓷地板。 
2.性能要求：
（1）地板规格：600×600×35mm防静电性能：1×105～1×109欧姆地板铺设高度：（地面至地板面的总铺高）为 120mm 以上可选，取得产品检验报告。
（2）地板外观尺寸：板幅极限偏差 0/－0.4mm；板厚极限偏差±0.3mm 表面平面度0.6mm相邻边垂直度0.3mm。
（3）集中荷载不小于 4450N（挠度2mm） 均布荷载不小于23000N/㎡极限荷载13350N。活动地板耐冲击性能：试验区不能有任何塌陷，地板上永久变形1.5mm 。 滚动荷载：2255N ，滚动 10000  次 挠度2mm永久变形0.5mm。
（4）防火性能：符合 GB50222－95《建筑内部装 修设计防火规范》、B8624-97 《建筑材料不燃性试验方法》中的技术要求： A  级不燃材料之性能。
（5）地板支撑：仿进口插拔式结构，热镀白锌支架参数：上托：90*90mm*3mm，螺杆实心 , 直径 16mm ，表面镀锌 下托：95*95*2mm ，圆筒直径 25mm，拔插式H=150mm/200mm/250mm/300mm  高，以上4种高度以外的尺寸需定制横梁：管壁厚度 1.0mm荷载 20KN  保持 1  分钟支架应 完好如初。 
（6）支架外观：金属件表面防锈层无脱落，无明显疵点。
（7）平方数：130平方
二、服务要求
1.保质期1年，质保期间非人为损坏的部分免费维修或更换；提供终身维护支持，质保期外收取成本费。
2.响应时间不超过72小时，服务完成时间不超过120小时。











	套
	1



六、拟采购项目申报意见
	申报部门申报意见：







申报部门负责人：（签字）                    

项目成员：（签字）  
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