技术响应表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	响应程度
	正偏离理由

	1
	1.类别：CAT6A（超六类）

2.带宽：500MHz

3.传输速率：10Gbps@100 米（永久链路稳定万兆），向下兼容千兆 / 百兆网络

4.特性阻抗：100Ω±15Ω
	
	
	

	2
	供电支线采用  3×4mm² 低烟无卤阻燃铜芯软护套电源线，额定电压 300/500V，3C 认证；导体为多股无氧铜，20℃导体直流电阻≤4.61Ω/km；PVC 绝缘，低烟无卤阻燃外护套，长期允许工作温度 70℃；3 芯分别为火线、零线、保护地线，黄绿双色专用接地；线缆敷设于阻燃线槽内，强弱电管线分离，满足机房安全供电要求。
	
	
	

	3
	3×2.5mm² 低烟无卤阻燃铜芯软护套电源线，额定电压 300/500V，具备 3C 认证；导体为多股无氧铜，20℃导体直流电阻≤7.41Ω/km；低烟无卤聚烯烃护套，长期允许工作温度 70℃；3 芯分别为火线、零线、保护地线，黄绿双色专用接地；线缆敷设于阻燃线槽内，强弱电管线保持≥30cm 间距，垂直交叉敷设，满足计算机教室安全供电要求
	
	
	

	4
	千兆二层网管交换机，配备 48 个 10/100/1000Base-T 千兆电口，4 个独立千兆 SFP 扩展插槽；交换容量≥104Gbps，包转发率≥77.4Mpps，MAC 地址表容量 16K；无风扇静音散热，标准 19 英寸机架式安装。设备支持 802.1Q VLAN、LACP 链路聚合、STP/RSTP/MSTP 生成树协议、ERPS 环网保护、IGMP Snooping 组播管理、QoS 流量调度、802.1X 认证、ARP 及 DoS 安全防护；支持 Web、CLI、SNMP 及商用云平台远程管理，满足计算机教室网络接入、端口隔离、教学流量管控、网络运维管理需求。
	
	
	

	5
	全千兆二层网管交换机，配备 24 个 10/100/1000Base-T 千兆电口，2 个独立千兆 SFP 扩展插槽，1 个 RJ45 Console 调试口；交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.7Mpps，MAC 地址表容量 8K；无风扇静音散热，标准 19 英寸机架式安装。设备支持 802.1Q VLAN、LACP 链路聚合、STP/RSTP/MSTP 生成树协议、IGMP Snooping 组播管理、QoS 流量调度、ACL 访问控制、802.1X 认证、ARP 及 DoS 安全防护；支持 Web、CLI、SNMP 及商用云平台远程管理，满足计算机教室分组接入、端口隔离、教学流量管控、网络运维管理需求。
	
	
	

	6
	五金辅材、施工布线：水晶头、扎带、胶布等
	
	
	


