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	党代会舞台布置

超大宽幅电动幕布帘、配套电动静音轨道、大扭矩专用驱动电机、高空安装施工（含脚手架）、5.5m成套礼堂红旗10套、2.4m标准党徽不锈钢支架1套，整体用于礼堂主席台场景，完成供货、运输、现场安装、通电调试、竣工验收全流程服务。
所有产品尺寸、褶皱、扭矩、高度等参数严格匹配现场实测数据，成品适配礼堂空间；

全部主材符合国家公共场所装饰、消防、电气安全规范，金属构件防锈防腐，幕布面料阻燃遮光；

高空作业持证上岗，脚手架搭设、拆除、安全防护费用全额包含在报价内；

终身提供维护技术支持；

电动幕布帘

核心尺寸参数净宽度：19m；净高度：8.6m；褶皱倍数：2.5倍；实际展开核算面积：408.50㎡

面料技术标准采用礼堂专用加厚遮光幕布，具备B1级阻燃、垂坠挺括、抗老化、不易起皱特性；褶皱按2.5倍均匀打褶，视觉平整美观，适配超大宽幅开合需求；

电动幕布帘轨道

轨道总长19m，与幕布帘宽度完全匹配；

加厚铝合金静音轨道，内置顺滑静音滑轮，承重满足19m宽幅幕布自重；表面电泳防锈处理，适配ID100-WT型号电机传动结构，推拉无卡顿；

幕布帘专用驱动电机

功能技术优势大扭矩输出，专门适配19m超大宽幅重型幕布；内置电子精准限位，可一键设定开合终点；具备过热断电保护、断电手动释放功能，礼堂长时间连续运行稳定；运行低噪音，符合室内静音使用标准；配套全套传动连接件、控制配件；

礼堂成套红旗（底座+旗杆+枪头+麦穗）

旗杆采用加厚不锈钢管材，抛光防锈、不易变形；底座加重配重，礼堂摆放抗倾倒；枪头、麦穗金属电镀工艺，长期使用不褪色；全套配件完整，到场可直接摆放使用；

党徽及不锈钢安装支架

支架一体焊接成型，表面防腐抛光，承载力强；配套膨胀固定配件，可稳定固定于礼堂主席台墙面；党徽标准制式，漆面均匀耐磨；

轨道固定打孔安装、幕布帘悬挂与褶皱校正、电机接线、限位调试、电动开合全流程试运行；10套礼堂红旗定位摆放找平；党徽不锈钢支架墙面固定、水平校正；施工完成后现场清洁、成品保护、整体竣工验收。
幕布帘安装高度达8.6m，属于高空作业。脚手架搭设严格遵循高空作业安全规范。
	
	
	


