技术响应表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	响应程度
	正偏离理由

	1
	PVC材料：红色/白色PVC，厚度不低于5mm，表面平整无气泡，颜色均匀，耐候性强。

亚克力水晶字：透明度高，边缘光滑，厚度不低于3mm，背面贴3M胶或预留安装孔。

宣绒布：环保无异味，色彩饱和，耐磨防潮，适合墙面粘贴。

金属边框：金色铝合金边框，表面氧化处理，拼接无缝，转角美观。

磁力贴：磁性适中，表面可书写或更换内容，耐用不变形。
	
	
	

	2
	所有文化墙内容需按设计图样制作，不得擅自更改字体、颜色、排版。

浮雕壁布需立体感强，图案清晰，无偏移、起泡、脱落。

党旗、誓词等核心元素需符合党建标准，红色为正红，党徽位置准确。
	
	
	

	3
	安装前需清理原有墙面，拆除旧文化墙，修补平整。

宣绒布、PVC等材料粘贴牢固，无气泡、无翘边。

金属边框需水平垂直对齐，固定牢固。

安装完成后需整体清洁，确保无胶痕、无损伤。
	
	
	


