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	1
	1.在显示屏上方龙门架钢管处固定幕布轨道，规范安装轨道电机并规整布线，保证安装牢固、线路安全。

2.轨道及电机安装完毕后通电空载调试，运行无异常后安装幕布，再次调试开合功能，确保设备运行稳定顺畅。

3.规范布设舞台两侧5.5米红旗，统一调整红旗位置、高度与姿态，保证整体对称整齐、视觉统一。

4.将党徽不锈钢升降架隐藏于幕布后方、党徽外露展示，以舞台正面视角精细化调校位置，达到最佳展示效果。
	
	
	


