技术响应表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	响应程度
	正偏离理由

	1
	依据山东省地方标准《建筑电气防火技术检测评定规程》DB37/655---2011的规定进行检测。

	
	
	

	2
	             检测内容包括但不限于变配电设备、低压配电柜（箱）、低压配电线路、低压用电设备、照明装置、插座与开关、等电位联结等。
	
	
	

	3
	功率不小于10KW的用电设备全部检测，一般用电设备及线路抽查比例不低于30%。


	
	
	

	4
	检测报告应对山东工业职业学院建筑内电气现状有明确的判定结论。
	
	
	

	
	
	
	
	


