2025年度山东工业职业学院
电气防火检测项目
[bookmark: _GoBack]一、项目简介
山东工业职业学院共有27座单体建筑，总建筑面积22万平方米，用电设备及线路分布在各单体建筑内，按照《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》，每年需对建筑内电气设备及线路进行一次全面的电气防火检测。检测依据的标准为《建筑电气防火技术检测评定规程》DB37/T655-2011，供应商检测完毕后出具具有法律效力并经国家消防监督部门认可的电气防火检测报告。
二、预期成效
通过电气防火检测，发现学校用电设备、线路存在的安全隐患，根据供应商提出的整改方案，学校进行整改，通过消除电气隐患，确保学校用电设备及线路安全运行。通过以上举措，可使学院的消防工作得到有力的提升，切实为全院师生的生命安全做好安全保障。
三、检测时间
中标后10日内完成。
四、检测地点
山东工业职业学院各建筑内。
五、商务要求
1、具有独立法人资格,具有加载统一社会信用代码的《营业执照》；
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、供应商参与电气检测的人员均应持有电气作业相关证书，检测完毕后3日内出具2份电气防火检测报告，报告内容应真实反应山东工业职业学院电气安全现状。
4、采购人针对供应商提出的问题整改完毕后要求复检时，供应商应于1周内免费进行复检。
5、供应商出具检测报告一年内免费为山东工业职业学院提供电气防火技术咨询服务。
六、技术要求
1、依据山东省地方标准《建筑电气防火技术检测评定规程》DB37/655---2011的规定进行检测。
2、检测内容包括但不限于变配电设备、低压配电柜（箱）、低压配电线路、低压用电设备、照明装置、插座与开关、等电位联结等。
3、功率不小于10KW的用电设备全部检测，一般用电设备及线路抽查比例不低于30%。
4、检测报告应对山东工业职业学院建筑内电气现状有明确的判定结论。
七、采购明细
1、检测范围包括27座单体建筑，总建筑面积22万平方米，建筑内电气设备及线路按均应按《建筑电气防火技术检测评定规程》DB37/655---2011标准抽样要求进行检测。
2、采购内容包括山东工业职业学院建筑内变配电设备、低压配电柜（箱）、低压配电线路、低压用电设备、照明装置、插座与开关、等电位联结等。功率不小于10KW的用电设备全部检测，一般用电设备及线路抽查比例不低于30%。
八、其他要求
1、检测单位应向学校汇报本次检测发现的电气隐患问题并提出整改方案。履约验收完毕后，学校对检测报告进行审核验收。
2、供应商自接到采购人服务请求后，应急响应时间不超过2小时。
3、供应商参与山东工业职业学院电气检测的人员不低于3人。
九、议价提供的资料
1.盖章的营业执照复印件，签字盖章的报价明细表、服务方案。
十、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
十一、其他补充事宜
对本次议价提出询问，请按以下方式联系：
采购人信息
名称：山东工业职业学院
地址：山东省淄博市高新区张北路69号(山东工业职业学院)
联系人：史老师
联系方式：18480948003


