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	1.中标人应依据以下（但不限于）规范及文件开展设计工作：

国家及地方现行工程建设相关法律法规、技术标准与设计规范，具体包括但不限于：建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352）、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019）；采购人提供的原始建筑图纸、现场实测数据及设计任务书；项目所在地区城市规划、消防、环保、节能等主管部门的相关要求等。
2.完成综合楼3楼共计870㎡的全部施工图设计，包括但不限于：

装饰装修专业：平面布置图、地面铺装图、天花布置图、立面图、剖面图、节点大样图、材料表及做法说明。
电气专业：照明布置图、插座布置图、弱电（网络、安防、广播等）点位图、系统图及管线设计。
给排水专业：洁具布置图、给排水平面图、系统图（若改造涉及）。暖通专业：空调/通风改造平面图、系统图（若涉及）。
消防专业：消防疏散图、喷淋/烟感改造图（符合消防审查要求）。
结构专业：涉及墙体拆改、新增荷载或局部加固时，提供结构改造或加固设计图。
编制主要材料表及技术规格书（含品牌档次、防火等级、环保标准等）。编制施工图预算（工程量清单形式）。

3.参与施工前设计交底、图纸会审。
施工过程中重要节点现场配合，及时处理设计变更及现场问题。参与隐蔽工程验收、竣工验收，并出具设计质量核定意见。提供竣工图编制依据（或配合绘制竣工图）。
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	1.完成高校实训楼走廊、教室共计21面墙体的整体文化宣传、校园广告氛围专项设计，完整出具全套设计图纸及视觉成果。

平面方案设计需结合实训楼专业特色、校园文化理念、实训教学场景、师生视觉体验，完成整体布局规划、内容主题策划、版式构图设计，保证整体风格统一、分区特色鲜明，贴合高校实训育人氛围。

设计图中需明确所有设计内容的施工尺寸、材质规格、安装工艺、施工范围，满足现场施工落地要求。

2.出具每面墙体独立高清效果图、整体区域全景效果图，真实还原落地成品效果，视角覆盖师生常规观赏视角，画面清晰、比例精准、色彩写实。

编制墙面设计材料表及技术规格书，明确展板、饰面、图文、灯光等材料的品牌档次、材质标准、防火等级、环保标准、耐磨耐腐标准，适配校园室内长期使用场景；出具设计施工说明，详细标注施工工艺、安装流程、质量验收标准、安全施工注意事项。

3.施工前期配合采购人完成设计方案终审、师生意见答疑、图纸技术交底，针对现场施工单位开展图纸解读、工艺标准交底，核对现场墙体尺寸，及时优化调整设计方案，规避施工冲突问题。

4.全程跟进项目施工进程，针对墙体基层处理、材料安装、图文张贴、节点收口等关键施工节点提供现场技术支持；及时响应采购人及施工单位提出的设计疑问，根据现场实际情况及校方需求，依规完成合理的设计微调、方案优化及变更说明，保障设计效果完整落地。
	
	
	


