2025年度山东工业职业学院
消防设施年度检测项目
一、项目简介
山东工业职业学院共有27座单体建筑，总建筑面积22万平方米，消防设施分布在各单体建筑内，按照《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》，每年需对建筑内消防设施功能项进行一次全面的检测。检测依据的标准为《建筑消防设施检测技术规程》DB37/242-2021，供应商检测完毕后出具具有法律效力并经国家消防监督部门认可的消防设施年度功能检测报告。
二、预期成效
通过消防设施年度功能检测，发现学校消防设施存在的安全隐患，根据供应商提出的整改方案，学校进行整改，通过消除消防设施隐患，确保学校消防设施安全运行。以上举措可使学院的消防工作得到有力的提升，切实为全院师生的生命安全做好安全保障。
三、检测时间
中标后10日内完成。
四、检测地点
山东工业职业学院院内。
五、商务要求
1、具有独立法人资格,具有加载统一社会信用代码的《营业执照》；
2、提供供应商在社会消防技术服务信息系统注册截图;
3、项目负责人为一级注册消防工程师，并在所在单位注册；
4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
5、供应商参与消防设施年度功能检测的人员均应持有一级注册消防工程师或中级以上消防设施操作员证书，检测完毕后3日内出具2份消防设施检测报告，报告内容应真实反应山东工业职业学院消防设施现状。
6、采购人针对供应商提出的问题整改完毕后要求复检时，供应商应于1周内免费进行复检。
[bookmark: _GoBack]7、供应商出具检测报告一年内免费为山东工业职业学院提供消防技术服务。
六、技术要求
1、依据山东省地方标准《建筑消防设施检测技术规程》DB37/242-2021的规定进行检测。
2、检测内容包括但不限于消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防水源、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、可燃气体探测报警系统及消防电源监控系统等。
七、采购明细
1、检测范围包括27座单体建筑，总建筑面积22万平方米，建筑内消防设施均应按《建筑消防设施检测技术规程》DB37/242-2021标准抽样要求进行检测。
2、检测范围为山东工业职业学院建筑内消防设施，检测内容包括但不限于消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防水源、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、可燃气体探测报警系统及消防电源监控系统等。
八、其他要求
1、检测单位应向学校汇报本次检测发现的消防设施隐患问题并提出整改方案。履约验收完毕后，学校对检测报告进行审核验收。
2、供应商自接到采购人服务请求后，应急响应时间不超过2小时。
3、供应商参与山东工业职业学院消防设施年度功能检测的人员均应持有一级注册消防工程师或中级以上消防设施操作员证书，人员不少于5人，检测工作量不少于10人.日。
九、议价提供的资料
1.盖章的营业执照复印件，签字盖章的报价明细表、服务方案。
十、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
十一、其他补充事宜
对本次议价提出询问，请按以下方式联系：
采购人信息
名称：山东工业职业学院
地址：山东省淄博市高新区张北路69号(山东工业职业学院)
联系人：史老师
联系方式：18480948003


